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询价文件






项目名称：服务器负载均衡系统



采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院
编制时间：2026年9月


一、项目内容
	项目名称
	采购限价（元）
	备注

	服务器负载均衡系统
	200000
	


二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc464637619][bookmark: _Toc26735][bookmark: _Toc433726022][bookmark: _Toc416792603][bookmark: _Toc267320049][bookmark: _Toc514962183][bookmark: _Toc23014]三、技术要求
数量：2台
1、2U机架式,双电源,内存≥16G，机械硬盘≥1T，电口≥6个千兆（含1个管理口，1个HA口），光口插槽≥4个千兆，光口插槽≥4个万兆；扩展槽位≥1个,负载均衡吞吐≥20G，并发连接≥1000万，四层新建≥40W，七层新建≥48W；
2、支持轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小往返延时算法、最小连接速率算法、最小跳数算法、最小包速率算法、最大带宽利用率算法；
3、支持ICMP、ARP、DNS、TCP、HTTP、HTTPS等类型高级健康检查，可自定义逻辑组合条件判断链路健康状态，当某一条链路故障时，将访问流量自动切换到其它链路，保障用户网络访问不中断；
4、支持链路过载保护，可基于链路的实时流量阈值保护链路，如果流量达到阈值，后续新增流量自动迁移到其它空闲链路；
5、支持IPV6/IPV4双栈，支持NAT66、NAT64、NAT46、DNS64可对过渡型网络进行负载均衡；
6、支持主域名服务器、从域名服务器和转发域名服务器；（提供功能截图并加盖制造商公章）
7、提供L3-L7层内容交换服务器负载功能，单一设备上支持多个个应用和服务器群组，可根据多种算法和要求调度用户的访问请求；
8、支持X-forward-for，将客户端IP添加地址到 HTTP 请求报文的 X-forward-for 扩展头中，便于后期溯源；（提供功能截图并加盖制造商公章）
9、支持通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对HTTP类型的流量进行分发、修改等操作；
10、支持图片加速功能，支持内嵌图片，转换图片格式；（提供功能截图并加盖制造商公章）
11、支持网络防火墙功能，支持基于源地址、源区域、源端口、目的地址、目的区域、服务、时间进行访问控制；
12、支持数据库安全功能，检查访问数据库的权限，杜绝非授权用户访问数据，保证数据库的安全；（提供功能截图并加盖制造商公章）
13、支持标准的RESTful等形式的API接口，可与主流的自动化运维工具对接；
14、设备内置漏洞特征库，可针对应用服务器或者整个IP网段进行定向扫描分析，发现服务器操作系统漏洞并生成漏洞分析报告；（提供功能截图并加盖制造商公章）
15、支持主动健康检查和被动健康检查相结合的方式；
16、内置SSL卸载模块，SSL工作减轻服务器负担。支持服务器CA证书导入，提供证书单向和双向认证，双向认证支持透传客户端证书给后台服务器；
17、提供服务器过载保护功能，可针对服务器负载状态如新建连接数、并发连接数进行智能保护，如果达到保护阈值新的访问请求会自动迁移至其他服务器，支持服务器温暖上线和软关机、平滑退出功能；
18、支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP和Deflate压缩算法，减少传输数据量并降低带宽消耗；
19、支持CSS加速功能，支持内嵌CSS,合并CSS,最小化CSS；（提供功能截图并加盖制造商公章）
20、支持HTTP2网关部署，在不改变web服务器的情况下将对外服务协议从HTTP1.1/1.0升级至HTTP/2，提升终端用户使用体验和业务安全性；（提供功能截图并加盖制造商公章）
21、内置智能告警系统, 支持E-mail、声音、本地、控制台、TP、SNMP、短信、syslog日志等多种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息；
22、产品制造商须符合《信息安全服务资质评估准则》三级要求，具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）；（提供证明材料并加盖制造商公章）
23、产品制造商具备数据安全管理（DSM）认证，证明其数据安全管理能力满足 GB/T 41479-2022《信息安全技术 网络数据处理安全要求》相关要求；（提供证书复印件并加盖制造商公章）
24、所投产品须为国产品牌，由国内厂商自主研发、生产。
四、实施（交货）时间、地点及验收方式
（一）实施（交货）时间
签订合同完成后30个工作日内交货并完成安装调试。
（二）地点
重庆市沙坪坝区陈家桥医院。
[bookmark: _Toc433726023][bookmark: _Toc19132][bookmark: _Toc464637620][bookmark: _Toc267320050]（三）验收方式：
1、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到功能及技术要求的标准。
2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
4、在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。
5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
6、需方需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
五、报价要求
[bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc464637621][bookmark: _Toc433726024][bookmark: _Toc433726026][bookmark: _Toc267320051][bookmark: _Toc464637622]本项目为人民币报价，报价应为完成该项目所需的人工费、调试费、后续服务费、利润、税金等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。
[bookmark: _Toc24020]六、质保期
[bookmark: _Toc433726028][bookmark: _Toc464637624][bookmark: _Toc416792607][bookmark: _Toc3963]项目验收合格日期起3年
1.成交供应商应按照有关标准、规范和采购人的要求开展工作。
2.成交供应商不得将采购人提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露，未经采购人同意，不得向第三方透露，成交供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。
3.成交供应商应保证工作成果质量，因供应商原因造成的系统上传资料不完整或相关情况说明有误，实行经济惩戒。
七、售后服务方案
投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本要求如下:
1.提供详细的服务方案，包含项目建设与运行管理、人员配置与培训、项目实施进度、重大问题处置流程、服务质量保障等内容
2.运维保障要求供应商在服务期内应当为采购人提供的技术支持和服务
(1)电话咨询。供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
(2)现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场进行处理;无法现场解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。
3.质保期结束后，如需原供应商继续提供维保服务的，经双方协商后，维保费用不得超过中标额的5%。
八、付款方式
货物安装到位，验收合格后，30个工作日内公对公转账支付至合同款的90%，验收合格之日起三年后支付至合同款的100%。
九、培训
供应商对其提供的所有投标产品的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维护等应尽免费培训的义务；使采购人和项目单位的使用人员能够正常操作。
十、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十一、投标程序
1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。
3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。
4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
十二、供应商提交响应文件
1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话023-61500030。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。
[bookmark: _GoBack]2、投标截止时间2026年9月15 日10：00（北京时间）
3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。
十三、成交原则
在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。
十四、联系方式
[bookmark: _Toc7238]（一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院
联系人：姚老师
电 话：023-61500030
备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答 
（二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院
联系人：陈老师
电 话：023-81151823
备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答 
（三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院
联系人：谢老师 
电 话：023-81151806
备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉
十五、其他
（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
[bookmark: _Toc17074]








供应商编制响应文件要求

一、报价
（一）报价函
报价函
                     （采购人名称）：
我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。
1、 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为
人民币大写：        元整；人民币小写：         元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。
3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。
6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          供应商名称（公章）：



                                             年   月   日




二、明细报价表
		明细报价表
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合计

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	总计
	




注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
            

                                                   供应商名称（公章）：
年   月   日








三、服务方案（若有）
服务方案（格式自定）
四、资格条件及其他
按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章
五、其他应提供的资料
供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。


























六、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：                                                                                        

致：_________________（采购人名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


七、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
    
采购项目名称：                                         

致：_________________（采购人名称）：
         （投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：
     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）                             

（投标人公章）
                                                年   月   日
                                        

[bookmark: _Toc9726][bookmark: _Toc18094][bookmark: _Toc477027621]
八、技术（服务）条款差异表
技术（服务）条款差异表
采购项目名称：
	序号
	采购技术（服务）要求
	响应技术（服务）应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                                      法定代表人或授权代表： 
（投标人公章）                                      （签字或盖章）
                                                    年     月     日
注：
1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；
2、该表可扩展，并逐页签字或盖章
3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）
4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
[bookmark: _Toc4879]
九、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）
商务条款差异表
采购项目名称：
	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                                  法定代表人或授权代表： 
（投标人公章）                                  （签字或盖章）
                                                年     月     日
注：
1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。
2、该表可扩展，并逐页签字或盖章
3.可附相关支撑材料。（格式自定）
4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
[bookmark: _Toc16943]
十、书面声明

招标项目名称：                                                

致：_________________（采购人名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。





                                             （投标人公章）
                                              年   月   日
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